

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 319 Sayfa No: 1/1

 **TAŞINABİLİR (ROLL-OFF) ATIK KONTEYNERLERİ İLE ÇALIŞIRKEN TEHLİKELERDEN SAKINMA**

Bakımsız ve düzgün yüklenmemiş roll-off atık konteynerleri yükleme ve transfer esnasında ciddi yaralanma riski oluşturabilir.

**Konteyneri kamyonete yüklemeden önce**

* Kamyonetin rayları ile konteynerdaki kaldırma noktasını ortalayarak geriye doğru yavaşça kamyoneti yanaştırın.
* Konteynerin etrafını dolaşın. Menteşeleri, kapıyı, kapı kilit mekanizmasını, açma aparatlarını, yük kancası bağlantı noktasını kontrol edin. Tüm kapı emniyet zincirlerinin yerinde ve kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
* Tentenin kapanmasını engellememesi için yükün yüksekliğini kontrol edin.
* Yük ağırlığını hesaplayın ve yükün konteynerin her noktasına eşit dağılıp dağılmadığını değerlendirin, kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan emin olun.
* Eğer konteynerin veya yükün durumu ile ilgili herhangi bir endişeniz var ise derhal amirinizi arayarak bilgilendirin.
* Konteyner henüz yerde iken, yüksekte çalışmaktan sakınarak konteynerin üstünü tente ile kapatın.

**Konteyneri kamyonet üzerine yüklerken**

* Kancayı konteyner ile birleştirin, kanca emniyet kelepçesinin yerinde ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
* Konteyneri yavaşça kaldırın ve konteyner kaldırılana kadar kamyonetin yataklarını alçaltarak açının azalmasını sağlayın.
* Direksiyonu hizalayarak kamyonetin yüklü konteyneri düz olarak çektiğinden emin olun.
* Eğer konteyner çok ağır veya dengesiz ise kaldırma işlemini durdurun.
* Konteyner kamyonete yüklendikten sonra konteyneri emniyet zincirleri ile uygun şekilde korumaya alın.



**Konteyneri boşaltmaya hazırlanırken**

* Kamyonet dökme konumuna geldiğinde önce nakliye esnasında yer değiştirmiş olabilecek parçaları ve düşebilecek parçaları kontrol edin.
* Kapalı olan kapı kolunu açmak için güvenli bir noktada durun. Tutamak basınç altında olabilir ve kol çevrildiğinde dışarıya malzeme fırlayabilir. **Asla kapı önünde durmayın.**
* Kapıyı açarken güvenli bir noktada durun. Kapı dışarıya doğru salınabilir.
* Kapı açıldıktan sonra, tamamen kapıyı açmak için zincirleri tutarak çekin. Ve kapıyı konteynerin yan duvarına sabitleyin.

**Yararlanılan Kaynak:**

WORK SAFE BC Toolbox Meeting Guide: Avoiding hazards when working with roll-off waste containers

<http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG10-02Roll-off_waste_containers.pdf>